招標規範

標的名稱：111年度普門中學樂器採購案第二次公開招標

項次	品名	規格	單位	數量	備考
1	中音 薩克斯風	1.Eb調，特殊磷青銅吹口管 2.可調式掌鍵，G鍵可調螺絲 3.吹口頸管連動鍵系統調整螺絲 4.具高音F#鍵，可調拇指掛 5.低音C#、G#、Bb，前置F鍵可調式連動結構 6.表面烤漆 7.採無毒無鉛銲接製造 參考品牌JUPITER JAS-1100	把	3	1.投標請檢附所提供的型號及規格以供審查之用。 2.簡報現場「應」展示廠商所投標報價單之全部樂器。廠商於簡報後暫將樂器留置，以供評審人員於全部廠商簡報完成後評分之。
2	小號	1.調性：Bb 2.喇叭口：黃銅單片式喇叭口 3.喇叭口徑：123mm 4.管徑：11.65mm 5.外表：烤漆/鍍銀 6.採無毒無鉛銲接製造 參考品牌YAMAHA YTR-6335	把	3
3	豎笛	1.非洲黑木管身材質 2.可調式拇指座/藍鋼彈針 3.17鍵6環/左手Eb lever key 4.鍛造式按鍵 參考品牌BUFFET E-13	把	3
4	長號	1.調性：Bb 2.喇叭口：黃銅喇叭口 3.喇叭口徑：214.4mm 4.管徑：13.89mm 5.外表：烤金漆 6.封閉式繞管 7.採無毒無鉛銲接製造 參考品牌YAMAHA YSL-620	把	2
5	次中音 薩克斯風	1.Bb調 2.可調式拇指鍵，聚之按鍵扣 3.具高音F#輔助鍵，前方F鍵 4.喇叭口手工刻花 5.表面烤漆 6.採無毒無鉛銲接製造 參考品牌YAMAHA YTS-62	把	1
6	低音豎笛	1.低音Bb調 2.ABS管身材質 3.可調式拇指座/直鑿式音孔 4.19鍵7有蓋鍵 5.採無毒無鉛銲接製造 參考品牌YAMAHA YCL-221	把	1
7	上低音號	1.Bb調 2.上行3活塞系統 3.喇叭口：黃銅喇叭口 4.喇叭口徑：280mm 5.管徑：14.5mm 6.外表：烤漆 7.採無毒無鉛銲接製造 參考品牌YAMAHA YEP-201	把	2
8	法國號	1.Bb/F調，無聲綁線式驅動裝置 2.GEYER繞管4轉閥系統 3.喇叭口：黃銅喇叭口/可拆式 4.管徑：12mm 5.外表：烤金漆 6.採無毒無鉛銲接製造 參考品牌YAMAHA YHR-567D	把	2
9	輕量型 低音號	1.Bb調 2.上行3活塞系統 3.喇叭口：黃銅喇叭口 4.喇叭口徑：366mm以下 5.管徑：16.8mm以下 6.外表：烤金漆 7.採無毒無鉛銲接製造 參考品牌YAMAHA YBB-105	把	1
10	低音號	1.Bb調 2.上行4活塞系統 3.喇叭口：黃銅喇叭口 4.喇叭口徑：443mm 5.管徑：18.5mm-19.5mm 6.外表：烤金漆 7.採無毒無鉛銲接製造 參考品牌YAMAHA YBB-321	把	1
11	管鐘	1.音域C52-F69 / 18音 2.管徑38.1mm 3.音管黃銅，管身清漆塗裝 4.球狀音管吊掛系統 5.音準A=442Hz 6.尺寸81x71x177-181cm 參考品牌YAMAHA YCH-7018	組	1
12	三角鐵組(交響樂團)	內含美國製ALAN ABEL 6”x1 BLACKSWAMP SPEC4 擊錘x1 三角鐵袋x1/三角鐵夾x1	組	2
13	三角鐵組(一般型)	YAMAHA高碳鋼三角鐵 6”x1 YAMAHA擊錘x1 三角鐵袋x1/三角鐵夾x1	組	1
14	交貨期限、測試驗收及保固	1.本案所有設備均須提供1年保固。 2.含稅、運送、安裝、測試。 3.履約期限：中華民國112年02月20日。